**ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 04.07.2023 г.!**

**Акционерное общество «Вагонреммаш» (АО «ВРМ») в лице Воронежского ВРЗ АО «ВРМ» информирует о внесении изменений в запрос котировок цен № ЗК/46-ВВРЗ/2023 на право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещения в здании главного корпуса с распашными и раздвижными воротами (вагоносборочный цех № 2), инв. № 10434 (кровля светоаэрационных фонарей), находящегося на балансовом учете Воронежского ВРЗ АО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Воронеж, пер. Богдана Хмельницкого, д.1, в 2023 году.**

 **Подпункт 7.1. Пункта 7 Технического задания изложить в следующей редакции:**

Таблица 1

| 1 | Наименование работ и затрат (или эквивалент) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 34,98 |
| 2 | Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  | т | 13,88 |
| 3 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм | 100 м2 | 32,58 |
| 4 | Демонтаж обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли  | 100 м | 34,98 |
| 5 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем ППЖ-200) | 100 м2 | 32,58 |
| 6 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (материал от разборки) | т | 13,88 |
| 7 | Монтаж обрешетки из оцинкованного профиля для покрытия кровли (материал от разборки) | 100 м | 34,98 |
| 8 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (Профилированный лист оцинкованный: Н60-845-0,8; Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х25 мм) | 100 м2 | 34,98 |
| 9 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м (Сталь листовая кровельная, марка СТК-1, толщина 0,5 мм) | 100 м | 5,48 |
| 10 | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков (Мастика "Ярославна БПХ-2"; Техноэласт: С ЭМС) | 100 м2 | 6,611 |
| 11 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 4,8718 |
| 12 | Погрузка и перевозка мусора строительного  | 1 т | 88,28 |
| 13 | Утилизация мусора на полигоне | м3 | 488,8 |